MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS



Gleitmittel

Gleitmittel - zur Reduzierung der Einschubkräfte bei der Verlegung von Kunststoffrohren.

Rohrwerkstoff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gebindegröße \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_Stück \_\_\_\_EP \_\_\_\_GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Anwendungsgebiet: Kunststoffrohre

Gebindegrößen : Weiß 250g Tube, 500g Tube, 1Kg Dose

Norm/Zulassung: CE06, Sicherheitsdatenblatt (EG) Nr. 1907/2006